



EDD Well Summary Template

v3.2 – R5.0 Approved Version

7/2/2020

Table of Contents

1 Introduction 4

1.1 Purpose 4

2 Template 4

# Introduction

## Purpose

This document describes the EICD009 – Well Summary template.

# Template

Template XML schema:



Example XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<WellSummaries>

 <WellSummary>

 <CommencedOperationDate>2012-12-13</CommencedOperationDate>

 <CompletedOperationDate>2012-12-13</CompletedOperationDate>

 <RigReleaseDate>2012-12-13</RigReleaseDate>

 <SpudDate>2012-12-13</SpudDate>

 <DepthMeasurement>

 <DepthTakenFrom>Derrick Floor</DepthTakenFrom>

 <DepthFeetAboveGround>123.45</DepthFeetAboveGround>

 </DepthMeasurement>

 <CurrentElevationOfGroundAboveSeaLevel>123.45</CurrentElevationOfGroundAboveSeaLevel>

 <WellboreDepths>

 <ActualBottomHoleDepthMD>123.45</ActualBottomHoleDepthMD>

 <ActualBottomHoleDepthTVD>123.45</ActualBottomHoleDepthTVD>

 <ActualPlugbackDepthMD>123.45</ActualPlugbackDepthMD>

 <ActualPlugbackDepthTVD>123.45</ActualPlugbackDepthTVD>

 </WellboreDepths>

 <WellboreDirection>Directional</WellboreDirection>

 <HydrogenSulfide>

 <HydrogenSulfideDetected>Yes</HydrogenSulfideDetected>

 <ConcentrationPPM>123</ConcentrationPPM>

 </HydrogenSulfide>

 <ZoneInformation>

 <FreshWaterPresent>Yes</FreshWaterPresent>

 <USDWPresent>Yes</USDWPresent>

 <ZonesOfSignificance>

 <ZoneOfSignificance>

 <ZoneCategory>Fresh Water</ZoneCategory>

 <ZoneName>str1234</ZoneName>

 <ZoneExpectedActual>Expected</ZoneExpectedActual>

 <ZoneTopTVD>123</ZoneTopTVD>

 <ZoneTopMD>123</ZoneTopMD>

 <ZoneBottomTVD>123</ZoneBottomTVD>

 <ZoneBottomMD>123</ZoneBottomMD>

 <ZonePressurePSI>123</ZonePressurePSI>

 <ZoneOilGasShow>true</ZoneOilGasShow>

 <ZoneEncountered>true</ZoneEncountered>

 </ZoneOfSignificance>

 </ZonesOfSignificance>

 </ZoneInformation>

 <SignificantGeologicMarkers>str1234</SignificantGeologicMarkers>

 <SurfaceLocationInformation>

 <SurfaceSection>str1234</SurfaceSection>

 <SurfaceTownshipNumber>str1234</SurfaceTownshipNumber>

 <SurfaceTownshipDirection>N</SurfaceTownshipDirection>

 <SurfaceRangeNumber>str1234</SurfaceRangeNumber>

 <SurfaceRangeDirection>E</SurfaceRangeDirection>

 <SurfaceBM>GSR</SurfaceBM>

 <SurfaceLatitude>str1234</SurfaceLatitude>

 <SurfaceLongitude>str1234</SurfaceLongitude>

 <SurfaceCounty>str1234</SurfaceCounty>

 <SurfaceCornerCall>str1234</SurfaceCornerCall>

 <LocationSource>Gazetteer</LocationSource>

 <DateCollected>2012-12-13</DateCollected>

 <LocationDescription>str1234</LocationDescription>

 </SurfaceLocationInformation>

 <BottomHoleLocationInformation>

 <BottomHoleSection>str1234</BottomHoleSection>

 <BottomHoleTownshipNumber>str1234</BottomHoleTownshipNumber>

 <BottomHoleTownshipDirection>N</BottomHoleTownshipDirection>

 <BottomHoleRangeNumber>str1234</BottomHoleRangeNumber>

 <BottomHoleRangeDirection>E</BottomHoleRangeDirection>

 <BottomHoleBM>GSR</BottomHoleBM>

 <BottomHoleLatitude>str1234</BottomHoleLatitude>

 <BottomHoleLongitude>str1234</BottomHoleLongitude>

 <BottomHoleCounty>str1234</BottomHoleCounty>

 <BottomHoleCornerCall>str1234</BottomHoleCornerCall>

 </BottomHoleLocationInformation>

 <WellheadEquipmentInformation>

 <WellheadEquipment>

 <WellheadEquipmentType>BallValveManual</WellheadEquipmentType>

 <WellheadEquipmentPressureRating>123</WellheadEquipmentPressureRating>

 <WellheadEquipmentMake>str1234</WellheadEquipmentMake>

 <WellheadEquipmentModel>str1234</WellheadEquipmentModel>

 <WellheadEquipmentInstallDate>2012-12-13</WellheadEquipmentInstallDate>

 <WellheadEquipmentRemoveDate>2012-12-13</WellheadEquipmentRemoveDate>

 <WellheadEquipmentDescription>str1234</WellheadEquipmentDescription>

 </WellheadEquipment>

 </WellheadEquipmentInformation>

 <WellboreConstructionFeatures>

 <Feature>

 <FeatureType>Bentonite Plug</FeatureType>

 <FeatureTopMD>123.45</FeatureTopMD>

 <FeatureBottomMD>123.45</FeatureBottomMD>

 <FeatureOutsideDiameter>123.45</FeatureOutsideDiameter>

 <FeatureInsideDiameter>123.45</FeatureInsideDiameter>

 <FeatureWeight>123.45</FeatureWeight>

 <FeatureGradeOrType>H40</FeatureGradeOrType>

 <FeatureIsNewPipe>Yes</FeatureIsNewPipe>

 <FeatureIsPulled>Yes</FeatureIsPulled>

 <FeatureInstallDate>2012-12-13</FeatureInstallDate>

 <FeatureRemoveDate>2012-12-13</FeatureRemoveDate>

 <FeaturePressure>123</FeaturePressure>

 <FeatureConnectionType>VAM FJL</FeatureConnectionType>

 <FeatureDescription>str1234</FeatureDescription>

 <CementSegments>

 <CementSegment>

 <CementSegmentInsideOutsideCasing>Inside</CementSegmentInsideOutsideCasing>

 <CementSegmentTop>123.45</CementSegmentTop>

 <CementSegmentBottom>123.45</CementSegmentBottom>

 <CementSegmentVolumeCubicFeet>123.45</CementSegmentVolumeCubicFeet>

 <CementSegmentVolumeSacks>123.45</CementSegmentVolumeSacks>

 <CementSegmentYieldCubicFeetPerSack>123.45</CementSegmentYieldCubicFeetPerSack>

 <CementSegmentVerifyMethod>Bond Log</CementSegmentVerifyMethod>

 <CementSegmentCementingCompany>str1234</CementSegmentCementingCompany>

 <CementSegmentInstallDate>2012-12-13</CementSegmentInstallDate>

 <CementSegmentRemoveDate>2012-12-13</CementSegmentRemoveDate>

 <CementSegmentCementId>str1234</CementSegmentCementId>

 <CementSegmentJobType>Cement Job</CementSegmentJobType>

 <CementSegmentDescription>str1234</CementSegmentDescription>

 <CementClasses>

 <CementClass>

 <CementClassCementType>35</CementClassCementType>

 <CementClassWeight>123.45</CementClassWeight>

 <CementClassSlurryConsistency>123.45</CementClassSlurryConsistency>

 <CementClassCompressiveStrength>123.45</CementClassCompressiveStrength>

 <CementClassLeadTail>Lead</CementClassLeadTail>

 <CementClassDescription>str1234</CementClassDescription>

 </CementClass>

 </CementClasses>

 </CementSegment>

 </CementSegments>

 </Feature>

 </WellboreConstructionFeatures>

 <FeatureAndCementNotes>str1234</FeatureAndCementNotes>

 <CompletionIntervals>

 <CompletionInterval>

 <CompletionIntervalType>AI</CompletionIntervalType>

 <CompletionIntervalStatus>Active</CompletionIntervalStatus>

 <CompletionIntervalFieldName>str1234</CompletionIntervalFieldName>

 <CompletionIntervalAreaName>str1234</CompletionIntervalAreaName>

 <CompletionIntervalPoolName>str1234</CompletionIntervalPoolName>

 <CompletionIntervalTop>123.45</CompletionIntervalTop>

 <CompletionIntervalBottom>123.45</CompletionIntervalBottom>

 <CompletionIntervalFormation>str1234</CompletionIntervalFormation>

 <CompletionIntervalInjectionMethod>Annulus</CompletionIntervalInjectionMethod>

 <UICProjects>

 <UICProject>

 <UICProjectCode>str1234</UICProjectCode>

 </UICProject>

 </UICProjects>

 <CompletionPerforations>

 <CompletionPerforation>

 <CompletionPerforationType>Slotted Liner</CompletionPerforationType>

 <CompletionPerforationStatus>Open</CompletionPerforationStatus>

 <CompletionPerforationTop>123.45</CompletionPerforationTop>

 <CompletionPerforationBottom>123.45</CompletionPerforationBottom>

 <CompletionPerforationDiameter>123.45</CompletionPerforationDiameter>

 <CompletionPerforationSpacing>123.45</CompletionPerforationSpacing>

 <CompletionPerforationNumberOfShots>123</CompletionPerforationNumberOfShots>

 <CompletionPerforationPerforatedDate>2012-12-13</CompletionPerforationPerforatedDate>

 <CompletionPerforationNotes>str1234</CompletionPerforationNotes>

 </CompletionPerforation>

 </CompletionPerforations>

 <InitialProductionTests>

 <ProductionTest>

 <ProductionTestType>Drill Stem Test</ProductionTestType>

 <ProductionTestMethod>Flowing</ProductionTestMethod>

 <ProductionTestFromDateTime>2012-12-13T12:12:12</ProductionTestFromDateTime>

 <ProductionTestToDateTime>2012-12-13T12:12:12</ProductionTestToDateTime>

 <ProductionTestWaterRateFor24Hours>123</ProductionTestWaterRateFor24Hours>

 <ProductionTestTotalWater>123</ProductionTestTotalWater>

 <ProductionTestWaterDisposition>Metered Well Volume</ProductionTestWaterDisposition>

 <ProductionTestGasRateFor24Hours>123</ProductionTestGasRateFor24Hours>

 <ProductionTestTotalGas>123</ProductionTestTotalGas>

 <ProductionTestGasDisposition>Metered Well Volume</ProductionTestGasDisposition>

 <ProductionTestOilRateFor24Hours>123</ProductionTestOilRateFor24Hours>

 <ProductionTestTotalOil>123</ProductionTestTotalOil>

 <ProductionTestOilDisposition>Metered Well Volume</ProductionTestOilDisposition>

 <ProductionTestOilToGasRatio>123</ProductionTestOilToGasRatio>

 <ProductionTestOilGravity>123</ProductionTestOilGravity>

 <ProductionTestProductionTime>123</ProductionTestProductionTime>

 <ProductionTestBTU>123</ProductionTestBTU>

 <ProductionTestH2SConcentration>123</ProductionTestH2SConcentration>

 <ProductionTestCasingPressureFlowing>123</ProductionTestCasingPressureFlowing>

 <ProductionTestCasingPressureShutIn>123</ProductionTestCasingPressureShutIn>

 <ProductionTestTubingPressureFlowing>123</ProductionTestTubingPressureFlowing>

 <ProductionTestTubingPressureShutIn>123</ProductionTestTubingPressureShutIn>

 <ProductionTestBottomHolePressure>123</ProductionTestBottomHolePressure>

 <ProductionTestChokeSize>123</ProductionTestChokeSize>

 </ProductionTest>

 </InitialProductionTests>

 </CompletionInterval>

 </CompletionIntervals>

 <CompletionAndPerforationNotes>str1234</CompletionAndPerforationNotes>

 </WellSummary>

</WellSummaries>